===================================================================================================================================================
  NEO Configurator:

- Control de cambios y nuevas funcionalidades.

===================================================================================================================================================

**** v3.4.0.0 (15/04/2026) *********************

* Compatible con firmware NEO+ v03.04.xx.04
* Compatible con firmware NEO v02.42.xx.42 
* No Compatible con firmware NEO anterior a v02.40.xx.40

* Modificaciones y Nuevas funcionalidades:

  - EVAC Cloud y conexión remota:
    - Soporte del perfil cloud Superadmin (mismas atribuciones que administrador o instalador en la aplicación).
	- Mensaje de error al conectar con un dispositivo EVAC cuya versión (inferior a 1.2.0.0) no es compatible cuando se opera con perfil Superadmin.
    - Tratamiento de cuentas cloud multiperfil: posibilidad de volver a la selección del dispositivo EVAC Core y, desde la lista de sistemas,
      volver a la selección de usuario.
    - Información de partner (cuenta), subpartner y usuario en listados y ventana principal; con perfil Manufacturer, columna adicional con partner
      y subpartner (Account) de cada equipo.
    - Filtro de búsqueda de sistemas sin distinciín mayúsculas y minúsculas.    
    - El campo "Expirado" deja de mostrarse en listados de dispositivos EVAC al quedar en desuso.
  - Los triggers ACSI muestran la cadena "Cualquiera" cuando el valor 0 en los argumentos indica cualquier direcci n ACSI o botón.
  - Sustitución de la nomenclatura "Cobranet" por "AES67" en textos relativos a proyectos NEO+.
  - Sustitución del texto "Software reset" por "Restart device" para evitar confusiones con el reset de fábrica.
  - Se recuerda el último usuario autenticado correctamente para autocompletar el formulario de inicio (conexión local y cloud).
  - Documentación OEM: actualización de los ficheros LEEME de personalización con variables de nombres para NEXO v1 y v2.

* Correcci n de errores:

  - Se corrige fallo por el que en ocasiones no se podían añadir correctamente fuentes AES67 en modo avanzado.
  - Se corrige fallo en funciones de edición de nombre y descripción de zonas y salidas por parametrización incorrecta de índices.
  - NEO DLL: correcci n de p rdida de configuraci n del dominio ACSINet (versión 2.4.1.2) y de grupos de zonas; correcciones en borrado de fuentes AES y en la exportaci n
    de fuentes AES67 con streams personalizados; mensaje de error cuando se alcanza el máximo de custom streams AES permitidos.
  - EVAC Cloud: correcci n en la liberaci n del endpoint de conexi n remota al cerrar; en la determinaci n del estado de conexi n de equipos y del estado
    "connected" en listados de dispositivos EVAC Core; en el filtrado por nombre de partner y cuenta; en el flujo de carga de la lista de sistemas accesibles;
    en el proceso de login y en la informaci n de usuario mostrada; correcci n de breve congelaci n del formulario tras la carga inicial de la lista de sistemas;
    correcci n del retardo inicial al aplicar el filtro de b squeda; mejoras en el formulario de conexi n cloud y en el flujo entre pasos.
  - Conexi n remota: correcciones al tener en cuenta el identificador de usuario (uid) y la versi n del software del EVAC Core.
  - Dependencia Microsoft.Extensions.Logging.Abstractions para la conexi n cloud (Grpc.Net.Client / L4ToGrpcClient) y binding redirects para resolver
    conflictos de versiones de ensamblados con L4ToGrpcClient; actualización del subrepo L4ToGrpcClient.
  - Al volver atr s desde la selecci n de usuario con cuenta multiperfil, se borra la contrase a del formulario de login.
  - Uso de transformaciones de cadenas con cultura invariante, independientes del idioma de la aplicaci n; normalizaci n de textos del formulario de conexi n
    cloud en los recursos del proyecto.


**** v3.3.1.0 (02/07/2025) *********************

* Compatible con firmware NEO+ v03.03.xx.03
* Compatible con firmware NEO v02.42.xx.42 
* No Compatible con firmware NEO anterior a v02.40.xx.40

* Modificaciones y Nuevas funcionalidades:
  - VAS Configurator (OEM): El logo de EVAC Cloud no se muestra por defecto. Se incluye opci n en el fichero de personalizaci n OEM para que s  se muestre.

* Correcci n de errores:
  - Se corrige fallo por el que en ocasiones la sincronizaci n con los equipos dejaba de funcionar permanentemente, obligando al reinicio de la aplicaci n
    para resolver el problema.



**** v3.3.0.0 (12/05/2025) *********************

* Compatible con firmware NEO+ v03.03.xx.03
* Compatible con firmware NEO v02.42.xx.42 
* No Compatible con firmware NEO anterior a v02.40.xx.40

* Modificaciones y Nuevas funcionalidades:

  - Configuraci n Master Backup para sistemas NEO+
  - Nuevas funciones para guardar y cargar desde fichero presets de dispositivos NEO+ (firmware v03.03.xx.03).
  - Cambios en la configuraci n de los identificadores VLAN de audio y control:
	  - Edici n mediante nuevo ventana emergente. 
	  - En modo online, posibilidad de aplicar configuraci n a dispositivo seleccionados o a todo el sistema.
	  - Durante la exportaci n de la configuraci n del sistema, la configuraci n VLAN se aplica al final del proceso, mostrando el resultado en el
	    informe de exportaci n.

* Correcci n de errores:

  - Se corrige fallo por el que en ocasiones aparec an equipos repetidos en el panel de equipos encontrados dentro de la ventana de b squeda de equipos.
  - Se corrige fallo por el que en ocasiones no se mostraba correctamente la asignaci n de equipos en la ventana de b squeda de equipos.
  - Se corrigen varios errores que pod an provocar un cierre inesperado de la aplicaci n.
  - VAS Configurator (OEM): Se corrige fallo por el que, durante la instalaci n, no se copiaba correctamente el logo personalizado para la
    versi n OEM de NEO+.
  - VAS Configurator (OEM): Se corrige fallo por el que los nombres personalizados de dispositivos OEM no se mostraban correctamente en el informe
    posterior a la exportaci n de la configuraci n del sistema.



**** v3.2.1.1 (26/03/2025) *********************

* Compatible con firmware NEO+ v03.02.xx.02
* Compatible con firmware NEO v02.42.xx.42 
* No Compatible con firmware NEO anterior a v02.40.xx.40

* Modificaciones y Nuevas funcionalidades:

  - Se deshabilita bot n de reset de f brica para equipos NEO+ en ventana de b squeda de equipos ya que esta funci n no est  disponible para estos modelos
    mediante el protocolo de b squeda.

* Correcci n de errores:

  - Se corrige fallo por el que en ocasiones se mostraban varios equipos alternativamente en una misma l nea en el panel de equipos encontrados dentro de la
    ventana de b squeda de equipos.
  - Se corrige fallo por el que un cambio de IP en un dispositivo f sico provocaba efectos no deseados en los equipo del proyecto.
  - Se corrige fallo por el que la descarga de ficheros desde dispositivos NEO+ generaba errores con frecuencia impidiendo la descarga, especialmente con
    ficheros grandes y/o conexiones lentas.
  - Se corrige error que en ocasiones provocaba un cierre inesperado de la aplicaci n tras exportar un proyecto con resultado de error en la configuraci n ACSI.
  - VAS Configurator (OEM): Se elimina logo de LDA de la ventana principal de la versi n OEM.
  - VAS Configurator (OEM): Se corrige fallo que no permit a la asignaci n de equipos OEM en la ventana de b squeda de equipos.
  - VAS Configurator (OEM): Se corrige fallo por el que no se mostraban correctamente los nombres personalizados de dispositivos ACSI OEM.



**** v3.2.1.0 (16/01/2025) *********************

* Compatible con firmware NEO+ v03.02.XX.02
* Compatible con firmware NEO v02.42.XX.42 
* No Compatible con firmware NEO anterior a v02.40.XX.40

* Modificaciones y Nuevas funcionalidades:

  - Los identificadores VLAN de audio y control podr n tomar el mismo valor en proyectos NEO+.

* Correcci n de errores:

  - Se corrige fallo por el que no se mostraba correctamente la lectura de v metros en proyectos NEO+.
  - Se corrige fallo por el que no se habilitaba correctamente el bot n para a adir nuevos dispositivos en el editor de configuraci n ACSI en proyectos NEO.
  - Se corrige fallo por el que no se mostraba correctamente el cambio de modelo de un dispositivo ACSI a MPS8Z+.
  - Se corrige el valor por defecto para los par metros "Habilitar All-Call PTT en modo PA" y "Habilitar All-Call PTT en modo VA" estableci ndose como verdadero (s ).



**** v3.2.0.0 (19/12/2024) *********************

* Compatible con firmware NEO+ v03.02.XX.02
* Compatible con firmware NEO v02.42.XX.42 
* No Compatible con firmware NEO anterior a v02.40.XX.40

* Modificaciones y Nuevas funcionalidades:

  - Configuraci n de Dominio ACSINet.
  - Todos los perfiles de usuario pueden importar sistemas desde la ventana de b squeda de equipos.



**** v3.1.0.0 (29/11/2024) *********************

* Compatible con firmware NEO+ v03.02.XX.02
* Compatible con firmware NEO v02.42.XX.42 
* No Compatible con firmware NEO anterior a v02.40.XX.40

* Modificaciones y Nuevas funcionalidades:

  - Integraci n con equipos NEO+:
    - Configuraci n para recepci n y transmisi n de audio AES67.
    - Supervisi n de bucle de enlace (puerto B) en Controlador del sistema (configuraci n avanzada)
  - Integraci n con EVAC Cloud para la configuraci n remota de sistemas NEO y NEO+.
  - Compatible con proyectos existentes de NEO Configurator v2.42.X.X.

* Correcci n de errores:

  - Se han corregido diversos errores que provocaban cierres inesperados de la aplicaci n. 



**** v2.42.2.0 (24/11/2023) *********************

* Compatible con firmware v02.42.XX.42
* No Compatible con firmware anterior a v02.40.XX.40

* Correcci n de errores:
  - Se corrige bug en configuraci n de retardos y par metros de ecualizaci n avanzada para equipos de cuatro canales.



**** v2.42.1.0 (07/08/2023) *********************

* Compatible con firmware v02.42.XX.42
* No Compatible con firmware anterior a v02.40.XX.40

* Modificaciones y Nuevas funcionalidades:
  - Se incorporan los dispositivos ACSI modelo MPS8Z+




**** v2.42.0.0 (07/07/2023) *********************

* Compatible con firmware v02.42.XX.42
* No Compatible con firmware anterior a v02.40.XX.40

* Modificaciones y Nuevas funcionalidades:

  - Instalador compatible con arquitecturas ARM64
  - Se a ade aviso de modo de edici n de eventos abierto al importar desde ventana "Buscar Equipos".
  - Se a ade advertencia de sobreescritura de par metros en el proyecto la importar un sistema desde
    la ventana "Buscar Equipos".
  - Al cambiar el par metro "Enable Digital Audio Link Supervision" en el Master se pregunta si se desea
    aplicar el mismo valor en los Extensions.
  - Al cambiar el par metro "Enable Digital Audio Link Supervision" en un Extension solo se aplica a ese equipo.
  - Se a ade nueva entrada "Internal AC/DC Power" en el apartado Entradas y Salidas de Estado para cada equipo NEO
    (Controlador y Extensiones). Al habilitar la supervisi n se monitorizan las entradas de Alimentaci n Principal (AC)
	y de Emergencia (DC).

* Correcci n de errores:

  - Se corrige fallo por el que no se mostraban correctamente los flags de compatibilidad de Disparadores,
    Condiciones y Acciones con los modos PA y VA
  - Correcciones en interfaz para visualizar correctamente los textos en distintos controles.
  - Se corrige fallo por el que la ventana principal de la aplicaci n no se mostraba en pantalla al iniciarse
    en un monitor secundario.
  - Permitir que las acciones tipo "Ejecutar otras acciones" puedan repetir acciones en su secuencia de ejecuci n.
  - Correcci n en tama o m ximo de caracteres para acciones y triggers de tipo Comando en formato hexadecimal
    (doble de caracteres que con formato ASCII ya que 1 byte = dos digitos hexadecimales)
  - Correcci n en tama o m ximo de acciones de tipo Comando UDP (54 caracteres) y 485 (60 caracteres)
  - Se corrige fallo por el que no se mostraba completamente el texto en el di logo de advertencia de que la
    version firmware de los dispositivos NEO es mayor que la esperada.
	




**** v2.41.0.0 (13/04/2023) *********************

* Compatible con firmware v02.41.XX.41
* No Compatible con firmware anterior a v02.40.XX.40

* Modificaciones y Nuevas funcionalidades:

  - Se a ade configuraci n de par metro avanzado "Habilitar Supervisi n de Transmisi n de Audio Digital" para NEO Controlador y
    Extensiones.
  - A adida funcionalidad Identify para dispositivos ACSIv2 en ventana de b squeda de equipos.
  - Se a ade la posibilidad de agregar al proyecto micr fonos encontrados en la ventana de Busqueda de equipos.
  
* Correcci n de errores:

  - Corregido fallo por el que en ocasiones quedaba indebidamente visible la barra de herramientas principal para la edici n
    de eventos.  
  - Correcciones para idioma ruso.





**** v2.40.0.3 (31/01/2023) *********************

* Compatible con firmware v02.40.XX.40
* No Compatible con firmware anterior a v02.40.XX.40

* Correcci n de errores:

  - Se corrige fallo por el que en ocasiones se mostraban indebidamente en rojo canales de salida correspondientes a
    NEO Extensions
  - Se incluye fuente tipogr fica unicode para mostrar correctamente los informes PDF en todos los distintos idiomas
    disponibles.
  - Se corrige la asignaci n de equipos en ventana Discover ya que en ocasiones no funcionaba de manera correcta en
    funci n del idioma.
  - Correcciones de la traducci n a idioma ruso.
  
  


**** v2.40.0.2 (1/08/2022) *********************

* Compatible con firmware v02.40.XX.40
* No Compatible con firmware anterior a v02.40.XX.40

* Modificaciones:

  - Cambio de nomenclatura: los dispositivos ACSI VAP1DE pasan a llamarse VAP1FES.
  
* Correcci n de errores:
  
  - Correcciones de la traducci n a idioma ruso.




**** v2.40.0.1 (06/07/2022) *********************

* Compatible con firmware v02.40.XX.40
* No Compatible con firmware anterior a v02.40.XX.40

* Correcci n de errores:

  - Corregido fallo por el que no se mostraba correctamente en el  rbol de la vista de Dispositivos del Sistema el estado de conexi n de
    dispositivos ACSI V2.




**** v2.40.0.0 (01/07/2022) *********************

* Compatible con firmware v02.40.XX.40
* No Compatible con firmware anterior a v02.40.XX.40

* Modificaciones y Nuevas funcionalidades:

  - Posibilidad de elegir tipo de filtro de ecualizaci n para entradas y salidas de audio: Peaking, Low Pass, High Pass, Low-Shelf, Hi-Shelf,
    Low Pass Butterworth, High Pass Butterworth y Coeficientes IIR (este  ltimo solo para canales de salida).
  - Configuraci n de grupos de zonas.
  - Adaptaci n de la configuraci n de dispositivos ACSI para el nuevo protocolo ACSIv2 y ACSIv1 mejorado:
    + Por motivos de incompatibilidad, al abrir proyectos guardados con versiones previas de NEO Configurator se perder  la configuraci n ACSI
      de  stos. Esto se advierte en el momento de abrir un proyecto.
    + Las novedades y mejoras de ambos modos de funcionamiento del bus ACSI ahora permiten:
      * Supervisar independientemente cada dispositivo ACSI.
      * Personalizar la prioridad de los dispositivos ACSI independientemente de su direcci n en el bus.
      * Desactivar la autodetecci n (plug and play) de dispositivos en el bus.
      * Asignar una zona o grupo a cada botones de cada dispositivo ACSI. Posibilidad de que un solo bot n pueda direccionar todas las zonas o
        todos los grupos. Posibilidad tambi n de deshabilitar asginaci n de un bot n (no direcciona ninguna zona o grupo).
      * Configurar hasta 32 dispositivos con el modo ACSIv2 (ACSIv1 sigue limitado a un m ximo de 8 dispositivos).	
  - En vistas del sistema, los nodos de micr fonos PA y VA se unifican en uno solo llamado "Dispositivos ACSI".
  - Configuraci n de retardos para salidas de audio en Equipos de 4 canales.  
  - Configuraci n de par metros All-Call PA y VA para micr fono PTT del NEO Controlador del Sistema.
  - Posibilidad de habilitar/deshabilitar las entradas ECI General y zonales en el Controlador del Sistema.
  - Gestor de Eventos: nueva acci n para la se alizaci n de errores externos.
  - Logs: al guardar en formato de texto plano se incorpora una cabecera con informaci n adicional del dispositivo; como el n mero de serie,
    la direcci n MAC, el modelo de equipo o la versi n de firmware de  ste.
  - Ahora se mostrar  una advertencia cuando habiendo una transferencia de ficheros de audio en curso se intenta pasar a modo offline, cerrar
    el proyecto o salir de la aplicaci n.




**** v2.30.0.0 (01/07/2022) *********************

* Compatible con firmware v02.30.XX.31
* No Compatible con firmware v02.40.XX.40 o superior

* Modificaciones y Nuevas funcionalidades:

  - Se a ade traducci n a idiomas eslovaco y ruso. 
  - A adido par metro ECI para activar/desactivar el modo de espera para enganchar los mensajes VA disparado por ECI (Apartado de Entradas y
    Salidas de Estado).
  - A adida posibilidad de no realizar el reset de f brica previo a la exportaci n de proyectos al sistema. Esto se hace mediante un 'checkbox'
    en el cuadro de di logo para la confirmaci n la exportaci n.
  - Al exportar proyectos al sistema se muestra una advertencia si se detecta alg n equipo con el que no hay conexi n; si no hay conexi n
    con el controlador del sistema no se podr  efectuar la exportaci n, en caso de que no haya conexi n con alg n Extension se pregunta
    si se desea continuar a pesar de todo (la configuraci n del sistema no ser  completa).
  - Al exportar proyectos se comprueba si la versi n de firmware de los equipos es compatible y que sea la mismo tanto en
    Controlador del Sistema como en Extensions, si no es as  no se permitir  la exportaci n.

* Correcci n de errores:

  - Corregido fallo por el que los ficheros de firmware con extensi n ".bin" no se visualizaban con la aplicaci n configurada en turco.
  - Corregido fallo en la ventana de actualizaci n de firmware por el que, dependiendo del idioma, el bot n "Actualizar" no efectuaba la
    acci n correspondiente.




**** v0.2.5.4 (17/02/2021) *********************

* Compatible con firmware v02.28.XX.30

* Modificaciones y Nuevas funcionalidades:

  - Ventana de b squeda de equipos: se a ade di logo de confirmaci n cuando se va a cambiar la IP de un equipo.
  - Salidas de amplificaci n:
     + Se a ade el valor (solo lectura) del mute de zona.
     + La columna del mute de salida muestra ahora en la cabecera el texto "Output mute".
  - Se compatibiliza la configuraci n de supervisi n de impedancia de l nea para equipos con firmware previo
    a v2.28.XX.30 en los que solo son posibles las opciones "deshabilitar" o "single line".
  - Actualizaci n de firmware de dispositivos ACSI: Al tratar de actualizar el firmware de un dispositivo ACSI,
    si en ese momento el NEO Master al que debe estar conectado no lo detecta en el bus se mostrar  el error
    "No se puede encontrar el dispositivo ACSI" ("ACSI device not found").
  - Se modifica texto del par metro "Habilitar Overrides con Micr fonos PA" ("Enable Overrides with PA Mics")
    por "Habilitar Overrides y Vol menes VA con Micr fonos PA" ("Enable Overrides and VA Volumes with PA Mics").
  - Todas las acciones relacionadas con la gesti n de eventos presentes en el men  "Herramientas" ("Tools") se
    trasladan a la barra de herramientas del modo de edici n de eventos y s lo estar n habilitadas cuando el 
    modo de edici n de eventos est  activo.
  - Eventos: Para evitar confusiones, la utilidad "Reset de f brica ("Factory reset") para el gestor de eventos que
    elimina todos los items (disparadores, condiciones, acciones y eventos) cambia su texto por "Borrar todo" 
    ("Delete all").
  - Eventos: Las opciones para leer y guardar eventos en ficheros pasan a llamarse "Cargar eventos desde fichero"
    ("Load events from file") y "Guardar eventos en fichero" ("Save events to file").
  - Las funciones generales de habilitaci n de vol menes VA para zonas y entradas de audio ahora indican
    claramente que afectan conjuntamente tanto a zonas como a entradas.
  - L neas de altavoces: La casilla de activaci n de la supervisi n EOL ya no se deshabilita al activar alguno de
    los modos de supervisi n de impedancia.
  - Logs:
     + Se establece que por defecto se muestren los logs completos (par metro "d as" igual a 0).
     + Se establece que sea "txt" el formato por defecto para guardar ficheros de log.
  - Actualizaci n de textos de la aplicaci n para alem n, frances, italiano y turco.

* Correcci n de errores:

  - Salidas de amplificaci n: Se corrige problema con el refresco del par metro de activaci n de la supervisi n
    de amplificador.
  - Ventana de b squeda de equipos: ya no se pierde el equipo seleccionado en el panel superior cuando se produce
    un refresco de datos.
  - Se corrige fallo por el que la captura de una pulsaci n de teclado tras abrir la ventana de b squeda de
    equipos provocaba en ocasiones un cierre inesperado de la aplicaci n.
  - Actualizaci n de firmware de micr fonos ACSI: se corrige fallo por el que en ocasiones se produc a el error
    "Operandos inv lidos" ("Invalid arguments") al tratar de actualizar dispositivos ACSI y que adem s bloqueaba posteriores
    actualizaciones de firmware ACSI obligando a reiniciar la aplicaci n para ello.
  - Eventos:
     + Se corrige fallo por el que los disparadores ACSI no aparec an en el editor de Condiciones.
     + Se corrige fallo por el que, con el modo edici n de eventos activo, la exportaci n de eventos a
       fichero no realizaba la copia de los eventos presentes en edici n sino de los que hay en ese momento en el
       proyecto/equipo (ya fuera en modo offline u online).
     + Se corrige fallo por el que la introducci n de valores incorrectos para los par metros IP y puerto en las
       acciones de env o de comandos UDP pod a provocar un cierre inesperado de la aplicaci n.
  - Se corrige fallo por el que en ocasiones no se mostraban las barras de desplazamiento (scroll) en los listados
    de configuraci n.
  - L neas de altavoces: 
     + Cuando se conecta con equipos con firmware anterior a v2.28.XX.30 se permite la correcta configuraci n de
       las opciones "None" y "Single Line" para el modo de supervisi n de l nea.
     + Se corrige fallo por el que las mediciones de impedancia desaparec an de pantalla peri dicamente.
     + Se ha modificado la configuraci n offline de los par metros de supervisi n de l nea para
       que se comporten del mismo modo que en el equipo:
        * Habilitar supervisi n EOL deshabilita supervisi n de impedancia y protecci n de l nea
        * Habilitar una supervisi n de impedancia habilita protecci n de l nea (solo si se parte de 'none') y deshabilita
          supervisi n EOL.
        * Protecci n de l nea solo puede habilitarse con una supervisi n de impedancia habilitada.
     + Se corrige fallo por el que en ocasiones no se configuraba correctamente el par metro de protecci n
       de l nea al exportar un proyecto a los equipos.
  - Corregido fallo por el que tras realizar una transferencia de ficheros de audio no era posible descargar los
    logs del sistema.




**** v0.2.5.3 - Versi n BETA (14/08/2020) *********************

* Compatible con firmware v02.28.XX.30

* Modificaciones y Nuevas funcionalidades:

  - Configuraci n de vol menes PA y VA para micr fonos ACSI.
  - Log de errores de los equipos (Device) visualizable con perfil Instalador.
  - En el nodo ra z de las vistas del sistema ahora tambi n est n accesibles los logs de errores (Device) de los Extensions
    presentes en el proyecto.
  - Los logs EMG, FLT y DIS se descargan ahora en su versi n completa (backup).
  - Los logs ahora pueden guardarse en formato de texto plano (txt).
  - En las listas de logs, la columna "Id" pasa a ser "Flexnet Id" y hace referencia al identificador flexnet del equipo al que
    pertenece cada log.
  - Para mejorar el entendimiento y usabilidad de las opciones en el apartado de supervisi n de l neas de altavoces se han
    realizado las siguientes cambios:
    + La columna "EOL inputs" pasa a situarse en tercer lugar, entre "Line status" e "Imp. Meas."
    + Textos modificados:
       * "EOL inputs" cambiado por "EOL Inputs (TFL1)"
       * "Imp. Meas." cambiado por "Impedance Measure (TFL2)"
       * "Protect" cambiado por "Protection System (TFL2)"
       * "Impedance" cambiado por "Measured Impedance"
       * "Imp. Dev." cambiado por "Impedance Deviation"
       * "Imp. Lower Tol" cambiado por "Impedance Lower Tolerance"
       * "Imp. Upper Tol" cambiado por "Impedance Upper Tolerance"
  - Se elimina la funci n "Default Configuration" del panel de configuraci n de zonas.
  - Se elimina el listado de zonas en el  rbol de la vista "PA/VA System".
  - Se quitan los controles del modo edici n de eventos de la barra de herramientas principal y se ubican en una nueva barra de
    herramientas situada en la parte superior de los paneles de configuraci n de eventos, condiciones, acciones y disparadores.

***************************************************************************************************************************************************




**** v0.2.5.2 - Versi n BETA (24/06/2020) *********************

* Compatible con firmware v02.28.XX.30

* Modificaciones y Nuevas funcionalidades:

  - El estado "Not Valid" para medici n de impedancia de l nea en modo A+B es ahora a nivel de l nea, no de rama.
  - El estado "Low accuracy" para estado de calibraci n de l nea es ahora "Out of Range V - I"
  - Supervisi n de l neas: los estados "Not Valid" y "Bad Calibration" ahora muestran tambi n si alguna de las ramas est  protegida.
  - Cambio en texto de cuadro de di logo con resultado de exportaci n de proyecto; antes "Update", ahora "Export System".
  - El panel de configuraci n de salidas de amplificaci n ahora tiene el t tulo "Power Amplifier Outputs" en lugar de "Amplifier Channels", igual que su filtro de selecci n.
  - El bot n de refresco de la b squeda de equipos en las ventanas discover y firmware ahora tiene el texto "Refresh" en lugar de "Update".
  - El panel de configuraci n de opciones general VA ahora muestra "VA" en el t tulo.
  - Se a ade advertencia al eliminar Controlador del Sistema de que se perder  toda la configuraci n almacenada en el proyecto.
  - Visor de logs: se quita la columna id en la lista de ficheros de logs, no aporta nada.
  - En las ventanas de b squeda de equipos y actualizaci n de firmware, el filtro por IP ahora muestra el texto "Filter by IP" / "Filtro por IP" en lugar de "IP Range" / "Intervalo IP".
  - Exportaci n: cambia texto "Restart" por "Restart devices" en el di logo final del proceso de exportaci n.
  - Arbol de equipos del sistema: la opci n de "Reset" que aparece pulsando boton derecho sobre un equipo NEO del  rbol cambia a "Reset Software" y solo funciona en modo Online.
  - Si se elimina el Controlador del sistema del proyecto se muestra aviso de que se perder  toda la configuraci n del sistema en el proyecto.
  - Las celdas de tipo 'combo box' ahora validan el item seleccionado directamente hacer click en el mismo, sin tener que pulsar Enter.

* Correcci n de errores:

  - ACSI - Botones : corregido fallo por el que en modo Online no se mostraban en verde aquellos botones pertenecientes a bototoneras f sicamente presentes en los dispositivos.
  - Corregido problema con repintado de listados de zonas, canales de entrada/salida y mensajes por el que no se redimensionaba correctamente el datagrid al cambiar tama o de ventana, dejando espacios con fondo negro.
  - NEO Controlador: Panel de configuraci n de Puertos serie no mostraba titulo en parte superior. Corregido.
  - El perfil Maintainer, que no tiene permisos para configuraci n VA, no pod a a adir VAPs pero si eliminarlos, ahora tampoco puede eliminarlos.
  - En la ventana de edici n de salidas de amplificaci n y salidas override de las zonas, en la columna que indica el equipo al que pertenece cada salida de amplificaci n u override, ahora junto al modelo e ip del equipo al que pertenecen, se indica el identificador Flexnet de  ste en lugar de su identificador interno en el proyecto.
  - Correcci n en los listados de micr fonos ACSI, en el campo con la versi n de firmware en modo online se mostraba la casilla siempre con fondo blanco, ignorando la alternancia de colores por fila par/impar.
  - Se elimina creaci n de carpeta de logs de errores de la aplicaci n en la carpeta de documentos del usuario porque no se emplea para nada, estos logs se guardan en la carpeta del ejecutable de la aplicaci n, subcarpeta 'logs'.


***************************************************************************************************************************************************




**** v0.2.5.1 - Versi n BETA (05/05/2020) *********************

* Compatible con firmware v02.28.XX.30

* Corregido modo de edici n de eventos cuando se trabaja sin conexi n.
* Corregido funcionamiento de ventana de b squeda de equipos cuando  sta se realiza especificando la direcci n IP del equipo.

***************************************************************************************************************************************************




**** v0.2.5.0 - Versi n BETA (23/04/2020) *********************

* Compatible con firmware v02.28.XX.30

* Modificaciones y Nuevas funcionalidades:
  - Modificaci n en configuraci n de supervisi n de l neas de altavoces para icorporar modos Clase A, A+B y protecci n de l nea.
  - Modo edici n del gestor de eventos.
  - Unificaci n de vistas PA y VA.
  - Zonas: La "Configuraci n por defecto" establecer  ahora en el sistema tantas zonas como salidas de amplificaci n haya en el mismo, contando Master y Extensions.
  - Se muestra en las columnas de las tablas indicador de ordenaci n.
  - Se actualiza el informe PDF para reflejar las nuevas caracter sticas y modificaciones.

* Correcci n de errores:
  - Corregido fallo en el listado de presets del equipo que en ocasiones causaba un cierre inesperado de la aplicaci n.
  - Corregido fallo en edici n de acciones tipo "Retardo" que imped a modificar su nombre o descripci n.
  - Corregido fallo en la b squeda de equipos que en ocasiones pod a causar un cierre inesperado de la aplicaci n.
  - Corregido fallo en la generaci n del informe PDF por el que no se mostraba  ste al haber configurado un ECI general para el sistema.

* Muy importante:
  - Hay que tener en cuenta que ficheros de proyecto guardados con esta versi n de la aplicaci n no se podr n abrir con versiones anteriores. Cuidado con esto al abrir proyectos ya existentes creados y guardados con versiones previas.

***************************************************************************************************************************************************




**** v0.2.4.3 (19/02/2020) *********************

  - Se a ade traducci n a idioma turco.

***************************************************************************************************************************************************




**** v0.2.4.2 (26/11/2019) *********************

  * Compatible con firmware hasta versi n v02.27.XX.29

  * Errores corregidos:

    - Corregido bug en el chequeo de la fecha y hora del equipo al importar/exportar la configuraci n del sistema.

    - Corregido texto en franc s para las opciones de habilitaci n de uso en VA de fuentes PA y micr fonos PA.

    - Corregido fallo en la comprobaci n de par metros "ocultos" no guardados en proyectos generados con versiones previas a la v0.2.3.0, en concreto los par metros Z_HW_MIN y Z_HW_MAX no recib an los valores por defecto correspondientes seg n modelo.

    - Correcciones de rutados "no v lidos" a la hora de guardar, abrir o exportar/importar un proyecto (rutado de fuentes ocultas, players del equipo, PTT o fuente 5 con dispositivos ACSI instalados o modo ACSI activo si estamos Online).

    - Corregido fallo que pod a causar un cierre inesperado de la aplicaci n durante el proceso de exportaci n.

    - Corregido fallo por el que, al abrir proyectos anteriores a v0.2.3.0, no se establec an los valores por defecto de los par metros "ocultos" de supervisi n de temperatura para los modelos de equipo NEO8250E.

    - Corregido fallo que imped a editar correctamente el nombre del primer mensaje de la lista de mensajes pregrabados.

    - Corregido fallo en la configuraci n de par metros de Salvapantallas.

    - Corregido fallo que imped a edici n correcta de acciones de cambio de volumen.

    - Corregida edici n de disparadores de tipo Evento y Condici n para que actualicen correctamente modificaciones en lista de condiciones y eventos.

    - Modificaci n en celdas de tipo num rico para que se escriba directamente la primera pulsaci n de un caracter v lido, evitando tener que hacer dos pulsaciones para escribir un primer d gito.

    - Corregido fallo que imped a editar correctamente la primera fila de la lista de fuentes Cobranet.

    - Corregido fallo con celdas de tipo num rico situadas en la  ltima fila de un listado de par metros y que provocaba que en ocasiones hubiese que introducir dos veces un valor para confirmarlo.

    - Correcci n de algunos textos en ingl s:
      * Se cambia 'Idle' por 'Inactive' para el espa ol 'Inactivo".
      * Se cambia 'Infinity' por 'Infinite' para el espa ol 'Infinito'.

    - Corregido bug en configuraci n de Cobranet Broadcast cuando en un proyecto hay extensions modelo NEO4500LE.

    - Ventana de b squeda de equipos: corregido refresco de los dispositivos VCC mostrados en los equipos del proyecto cuando se cambia la asignaci n del controlador del sistema.

  * Modificaciones:

    - Modificado texto del bot n para la calibraci n de lineas para que la descripci n se ajuste a la acci n.

    - Ventana de actualizaci n de firmware: se a aden filtros de b squeda por IP y modelo tal como sucede con la ventana de b squeda de equipos. Tambi n se a aden las funciones de cambio de ip y reset de f brica.

    - Ventana de b squeda de equipos: Se eliminan conexiones innecesarias con los controladores de sistema encontrados y que pod an provocar problemas de conectividad con el controlador del sistema del proyecto.

    - Ventanas de b squeda de equipos y actualizaci n de firmware: En el filtro de b squeda por IP ahora puede
seleccionarse solo la primera IP, as  se realiza una b squeda unicast del equipo con la IP indicada, lo que ser 
de ayuda en la b squeda de direcciones concretas cuando la configuraci n de la red no permite la b squeda normal
por comandos broadcast.

    - Mejoras en edici n de listados (algunas ya incluidas en versiones anteriores):
      * Barra espaciadora inicia edici n de una celda sin borrar valor actual, o habilita/deshabilita una celda de tipo check.
      * Enter confirma valor introducido y salta a la celda inferior.
      * Tabulador: confirma valor y salta la celda situada a la derecha o a la primera celda de la fila siguiente si no la hay.
      * La pulsaci n de cualquier car cter v lido inicia la edici n en una celda, si es editable, eliminando el valor previo.
      * Esc cancela la edici n de una celda recuperando el valor anterior.

  * Nueva funcionalidad:

    - Se incorporan los idiomas alem n e italiano.

    - Se realiza un 'factory reset' de los equipos del proyecto al inicio del proceso de exportaci n para que  stos partan siempre con los valores por defecto antes de configurar el sistema.

    - Se realiza un 'soft reset' de los equipos del proyecto tras finalizar la configuraci n del sistema (salvo cancelaci n) para que el estado de los equipos parta de cero tras configurar el sistema.

***************************************************************************************************************************************************




**** v0.2.4.1 (18/07/2019) *********************

  * Compatible con firmware hasta versi n v02.27.XX.29

  * Errores corregidos:

    - Se corrige fallo por el cual al exportar un proyecto al NEO en el que se habilita el flag de supervisi n de impedancia de una l nea, el valor de la impedancia nominal enviado para dicha linea era posteriormente sobreescrito  ya que la habilitaci n de dicho flag programaba autom ticamente una calibraci n de impedancia para esa l nea.

  * Nueva funcionalidad:

    - Se incluye la posibilidad de importar el gestor de eventos desde fichero en modo offline.

    - Nuevos par metros configurables:

        + Modo N/C para los ECI general y zonales de Controlador y Extensions
        + ECI Auto-Reset (solo Controlador)
        + Rec-Out activa a nivel alto (solo Controlador)
        + Status-Out: Modo de funcionamiento FLT/DIS y modo NC (Controlador y Extensions)
    
        Los par metros citados se han incorporado en el apartado "Entradas de Estado" de los equipos, que ahora pasa a llamarse "Entradas y Salidas de Estado".

***************************************************************************************************************************************************




**** v0.2.3.1 (18/07/2019) *********************

    - Se corrige fallo introducido en la versi n v0.2.3.0 por el que las acciones para calibrar el display y formatear la tarjeta SD del panel frontal han desaparecido del apartado "Avanzado" en el Controlador del Sistema

***************************************************************************************************************************************************




**** v0.2.3.0 (17/06/2019) *********************

  * Compatible con firmware hasta versi n v02.26.xx.28 build 9.6

  * Errores corregidos:

    - Corregido texto incorrecto en la cabecera de la columna "Nombre" en la lista de acciones del gestor de eventos.

    - Corregido fallo con uso de triggers de tipo "Evento" en eventos VA (esto solo suced a en modo Online).

    - Corregido error de aplicaci n que se produc a al cancelar el cuadro de di logo "Guardar fichero" en la acci n de descarga del fichero de backup de proyecto almacenado en el equipo.

    - Correcci n de fallo en VASc (OEM) por el que no se usaban correctamente las cadenas de texto personalizadas para su uso como nombres de modelo para los Extensions.

    - Correcci n de fallo ocasional en la ventana "Discover" por el que a veces se a ad an equipos con asignaci n incorrecta, provocando un funcionamiento incorrecto de la aplicaci n.

    - Corregido funcionamiento de la herramienta "Discover" para solucionar cierres inesperados de la aplicaci n.

    - LOGS: Corregido fallo por el que se produc a cierre inesperado de la aplicaci n al introducir en el campo duraci n/d as un valor num rico demasiado grande.

    - Se corrige fallo en la sincronizaci n con los equipos NEO a la hora de actualizar el firmware de dispositivos ACSI detectados, lo que imped a en ocasiones efectuar dicha actualizaci n.

    - Se corrige sincronizaci n de cambios externos en el volumen de las salidas de amplificaci n de salida.

    - Se modifican los datagrids para que el inicio de la edici n de celdas se produzca directamente mediante uso gen rico del teclado (no solo con la barra espaciadora o doble click de rat n).

    - Corregido fallo en la configuraci n de los par metros del "salvapantallas" del Controlador.

    - Modificaci n para mostrar di logo de espera correctamente al crear, abrir o cerrar proyectos.

  * Modificaciones:

    - En "System Devices / Controllers / Audio Inputs", la columna "LSE" pasa a llamarse "Sound Enhancer".

    - Las celdas tipo "checkbox" de s lo lectura muestran el tick sin recuadro, para dejar m s claro que no son editables.

    - Se elimina el sufijo "_copia" a adido al nombre de eventos, disparadores, condiciones y acciones duplicadas.

    - En la vista de dispositivos, el nodo "Controladores" pasa a llamarse "Controlador".

    - Se a ade la posibilidad de ver los logs EMG, FLT y DIS tambi n desde el nodo del Controlador del sistema.

    - Se cambia de ubicaci n la habilitaci n del Puerto X para datos y audio en EMG. Pasa de estar en la configuraci n Flexnet del Controlador del sistema a ubicarse en la configuraci n general de VA en la raiz de la vista VA.

    - Se hace que las celdas de las listas ajusten su altura segun su contenido quepa o no seg n la anchura de las mismas.

    - En las listas de zonas, la columna N.Canales ahora muestra todos los IDs de los canales de salida asigandos a la zona.

    - Prioridad de eventos PA = 50. Prioridad de eventos VA = 10. Estos valores se asignan al resetear la fila de inserci n de datos en cada caso.

    - Se quita el bot n "Replace" de los listados de Eventos/Disparadores/Condiciones/Acciones ya que no se considera  til.

    - Lineas de altavoces: el par metro EOL se divide en dos columnas tipo checkbox "EOL A" y "EOL B".

    - Lineas de altavoces: el campo de habilitaci n de medici n de impedancia pasa a ser un checkbox.

  * Nueva funcionalidad:

    - Se a ade configuraci n de los Puertos Serie PA y VA para el Controlador del sistema.

    - Se a ade la opci n de desactivar el pitido del sistema para el controlador (opciones avanzadas).

    - A adida configuraci n del par metro 'Enable Subnet Broadcast Mode' en el apartado Flexnet del Controlador del Sistema.

  *** IMPORTANTE:

    - Con esta versi n ciertos par metros del sistema se guardan en los proyectos de NEO Configurator y son susceptibles de ser exportados e importados, aun no siendo visibles en la aplicaci n:

        * Conductor Priority
        * Disable Dinamic Limiters
        * Disable CM2 Supervision
        * Supervision - Common Parameters:
            - Tone Volume
            - Tone Freq
            - Tone Interval
            - Min Signal
            - Min Accuracy
        * Supervision - Amplifier Supervision:
            - Gain Tolerance
            - T. Error Th.
            - T. Lower Th.
            - T Higher Th. 
        * Supervision - CIE Interface Configuration
	    - Enable Input General
            - Enable Input Zones
        * Supervision - Line Supervision (EOL):
            - Fake Activation threshold
        * Supervision - Line Supervision (Z Meas):
            - Z HW Min
            - Z HW Max
            - V Min
            - V Max
            - I Min
            - I Max
        * Configuraci n de Ruido en los canales de salida:
            - Global Noise Generator - Noise Type
            - Mute Noise
            - Noise Level
        * Configuraci n del Filtro en los canales de salida (solo en Extensions):
            - Filter Enable
            - Filter Type
            - Filter Frequency
            - Filter Gain
            - Filter Boost
            - Filter Q Slope

    - Es importante tener esto en cuenta a la hora abrir y exportar proyectos ya existentes o al importar la configuraci n de un sistema con esta versi n.

    - En proyectos nuevos estos par metros toman los valores por defecto del sistema (Factory defaults).

    - Al abrir proyectos generados con versiones anteriores de la aplicaci n, tambi n se aplicar n los valores por defecto a dichos par metros, con la excepci n de:
            - Disable CM2 Supervision
            - Supervision CIE / Enable Input General
            - Supervision CIE / Enable Input Zones
            - Supervision - Common Parameters / Tone Volume
            - Supervision - Common Parameters / Tone Freq
            - Supervision - Common Parameters / Tone Interval
	    - Supervision - Line Supervision (EOL) / Fake Activation threshold
      cuyos valores si se guardaban con el proyecto pero no eran exportados.

***************************************************************************************************************************************************




**** v0.2.2.11 (13/03/2018) *********************

- Correcci n de bug en la configuraci n de canales de reserva introducido en la versi n v0.2.2.10

***************************************************************************************************************************************************




**** v0.2.2.10 (08/03/2018) *********************

- Corregido fallo con el chequeo de validez del c digo de modelo de NEO Extensions
  que imped a la configuraci n de equipos con c digo de modelo correcto mostrando
  en el panel principal el mensaje de error correspondiente. El fallo solo se
  produce en la versi n OEM (VAS Configurator).

- Corregido fallo que imped a la actualizaci n del firmware de dispositivos ACSI indicando
  siempre error de fichero no v lido.

- Corregido fallo en el refresco de la medici n de impedancia de NEO Extensions.

- Correcciones en los iconos de algunos botones de la ventana Discover.

- Se a ade la opci n de abrir directamente la ventana de actualizaci n de
  firmware desde la ventana de "Inicio".

***************************************************************************************************************************************************




**** v0.2.2.9 (13/12/2017) *********************

- Correcciones en el proceso de exportaci n desde modo offline al chequear la correcta
  exportaci n del gestor de eventos.

- A adida correcci n de posibles incongruencias de los par metros 'in_use' en la funci n
  de codificaci n del gestor de eventos con salida a fichero.

- Exportaci n del gestor de eventos offline a fichero.

- VCCs se muestran ahora como VCC-64 en el interfaz.

- Corregido bug por el que no cambiaban correctamente de idioma las opciones del
  men  "View" para mostrar u ocultar el  rbol de sistema y los filtros de selecci n.

- Corregido bug en configuraci n del salvapantallas.

- Se ha quitado la opci n de cambiar el n mero de serie con perfil Manufacturer.

- Deshabilitadas acciones de portapapeles y men s contextuales en los textbox
  de la ventana de login.

- Incorporada modificaci n de la DLL para asegurar el correcto env o de ficheros
  de firmware de tipo bundle.

- Corregido cierre de la aplicaci n producido cuando un fichero de proyecto abierto
  en la aplicaci n es borrado/movido/renombrado en su carpeta.

- Activaci n del modo mantenimiento del equipo durante la exportaci n de un proyecto (parpadeo
  del led PA).

- A adida funcionalidad de exportaci n de proyectos desde la ventana de b squeda
  de equipos.

- Instalador: La aplicaci n queda instalada en el idioma seleccionado durante la instalaci n.

- Instalador OEM: El icono empleado tanto para el acceso directo del escritorio como
  para el men  de inicio es el correspondiente al fichero 'company_icon.ico' de la carpeta
  '\CFG' si se incluye  sta junto al instalador.

- Corregido fallo en envio de firmware de panel frontal por el que se indicaba siempre
  que el modelo de equipo no era v lido aun si ndolo.

- A adidas opciones de subida y descarga de un fichero backup del proyecto NEO
  actual (Men  herramientas/tools). El equipo solo guardar  un fichero backup.
  El nombre interno del fichero es 'prjcfg.bkp'. Al descargarlo se le podra cambiar
  el nombre en el di logo de descarga. Cuando se realiza una exportaci n correcta
  de un proyecto, la aplicaci n da la opci n de subir al equipo un backup de dicho proyecto.

- En la ventana discover se han a adido opci n para liberar Extensions.

- La tabla de Lineas de Altavoces muestra ahora el nombre de la salida de amplificaci n
  asociada y no su descripci n gen rica.

- El m dulo discover incluye ahora la funcionalidad de la clase LDA Discover, mostr ndose
  en la ventana de equipos los mismos equipos que podemos ver con NEOapp. Aquellos equipos
  con los que por configuraci n de red no podemos realizar una conexi n unicast (y por tanto
  no poder importar o exportar su configuraci n) aparecer n en rojo.

- Correcci n en el envio de ficheros de audio:
  * Wav: se env an siempre aunque el sistema no tenga configurado Windows Media Player.
  * MP3: muestra un error de fichero no v lido o codec no presente si no se encuentran
         codecs mp3 en el sistema.

- Correcci n en la notificaci n del progreso de subida de ficheros de audio, no se
  actualizaba correctamente el progreso en la barra inferior de la ventana principal
  cuando el di logo de subida de ficheros estaba cerrado.

- Gestor de eventos: Corregido fallo que imped a la edici n de acciones para modificacion
  de volumen y muteo de fuentes de audio cuando no hab a fuentes cobranet definidas.

- Correcci n en la visualizaci n de la ventana de bienvenida cuando el tema de windows
  emplea fuentes de tama o distinto al predeterminado por el sistema.

- Corregido fallo al a adir extensions que permit a a adir equipos con modelo
  "desconocido".

- Correcci n de fallo en lista de triggers que mostraba siempre como inactivo al
  primero de la lista.

- Correcciones de textos en Franc s.

- VCCs se muestran ahora como VCC-64 en el interfaz.

***************************************************************************************************************************************************




**** v0.2.2.8 (11/09/2017) *********************

- La aplicaci n se instala con idioma ingl s configurado por defecto como suced a previamente a la versi n
  v0.2.2.7

***************************************************************************************************************************************************




**** v0.2.2.7 (18/08/2017) *********************

- Canales de Reserva: corregida su configuraci n en modo offline.

- En los ficheros de proyecto se guarda ahora la versi n de la aplicaci n. Con esto podremos hacer chequeos de 
  ficheros guardados con versiones anteriores y corregir o agregar cualquier dato o par metro que sea nuevo o
  haya que actualizar seg n versiones posteriores de la aplicaci n.

- De acuerdo con lo anterior, al abrir proyectos de versiones anteriores (como no se guardaba la versi n
  hasta ahora, se interpretan como 0.0.0.0), en la versi n 0.2.2.7 inicializaremos con los valores por defecto
  de tolerancia para la supervisi n de la medici n de impedancia en las lineas de altavoces (15%). De no ser as ,
  al no haberse guardado hasta ahora, al desearializar proyectos de versiones anteriores, dichos par metros tomar an
  como valor 0.

- L neas de Altavoces:
  * A adidos par metros generales de tolerancia inferior y superior en la medici n de impedancia.
  * Estado de Linea: Solo OK o Fallo A y/o B correspondiente.
  * Fallo: en lugar de mostrar OK se deja en en blanco y se indicar  'Cortocircuito' o 'Circuito Abierto'
    en lugar de abreviaturas.
  * Se deja den pantalla la  ltima medida vista por el sistema.

- En modo "Online" si un equipo solo dispone de un reproductor de pregrabados (verisones de firmware antiguas) el segundo
  reproductor aparecer  deshabilitado en la aplicaci n (NEO master -> Entradas de audio).

- Cuando pasamos a modo online (al exportar o importar) se comprueba la fecha y hora del NEO. Si la diferencia
  supera los 60 segundos con la del sistema donde corre la plaicaci n, se pregunta si se quieren actualizar
  la fecha y la hora del NEO con las del sistema.

- La configuraci n del punto de entrada ECI general pasa a ubicarse en el apartado "Entradas de Estado" en lugar
  "Flexnet".

- Al exportar proyectos se comprueba si es posible determinar la versi n de firmware del equipo, y en caso afirmativo
  se comprueba si los equipos Extension configurados en el proyecto son compatibles con dicho firmware. En caso
  contrario se notifica el error y se aborta la exportaci n.

- Al finalizar el proceso de exportaci n de proyectos, si se han producido errores se da la opci n de reintentar
  la exportaci n hacia los equipos que han dado alg n problema por si la situaci n es subsanable y no queremos
  reiniciar el proceso de exportaci n completamente.

- Configuraci n de salvapantallas incluida en el apartado 'Avanzado' del NEO Master.

- Correcciones en la generaci n del informe del proyecto para incorporar los  ltimos cambios realizados.

- A adidos m s "accesos directos" a la barra de herramientas de la ventana principal (mensajes, micr fonos, matriz...)

- Las entradas de estado muestran su valor actual cuando estamos en modo Online.

- En las salidas de amplificaci n se muestran ahora los siguientes par metros:
    * Zona a la que est  asignada la salida.
    * Volumen de la zona.
    * Volumen de la salida.
    * Volumen total (este es el que se mostraba  nicamente hasta ahora)

- En la vista de dispositivos podremos ver el listado completo de salidas de amplificaci n del sistema seleccionando
  el nodo raiz en el  rbol del sistema.

- Se ha a adido opci n de borrado m ltiple de elementos del gestor de eventos.

- Se ha a adido la posibilidad de habilitaci n/deshabilitaci n m ltiple de eventos.

- Las operaciones con eventos habilitados ahora se permiten con confirmaci n en modo online y sin ella en modo offline.

- Todos los elementos del gestor de eventos son visibles en las vistas PA y VA, pero solo los eventos VA, secuencias
  de evacuaci n y acciones propias de VA son configurables y editables en la vista VA.

- Se ha a adido en pruebas la determinaci n de si la aplicaci n es OEM o LDA, se hace mediantes las Configuraciones
  de Compilaci n. 'Release' y 'Debug" son para el NEOc de LDA. Se han a adido dos perfiles de ejemplo para el distribuidor
  Majorcom, 'EXEOc' y 'EXEO Debug'. Con esto podremos cambiar en tiempo de compilaci n logos, im genes y textos de la
  aplicaci n.

- Se han introducido l mites en la introducci n de diversos campos de texto, como nombres y descripciones, para
  acomodarlos a las longitudes m ximas correspondientes definidas en la DLL y en el equipo.

- A adida acci n de reemplazo de presets.

- Gesti n de eventos: algunas celdas muestran todo el contenido en varias lineas cuando este excede el ancho de columna.

- Se han corregido varios bugs relacionados con las longitudes m ximas de ciertas cadenas de texto.

- A adido idioma franc s.

- A adido gestor para selecci n de m ltiples ficheros de audio para "subirlos" al equipo, con cola de progreso y control
  de errores, cancelaciones, etc.

- Gestor de eventos: el listado de eventos muestra las condiciones de entrada y salida asi como las acciones que ejecutar 
  el evento. Doble click en las celdas har  que se abra el editor de condiciones del evento o el editor de acciones, seg n
  el caso.

- La linea de inserci n presente en muchas tablas se han diferenciado de las listas de elementos correspondientes, as  como sus
  botones de acci n asociados.

- Los botones de acci n presentes en el margen derecho de muchas tablas han desaparecido en favor de botoneras en la parte
  superior.

- Men  Proyecto: A adida opci n de cerrar sesi n en la aplicaci n y loguear con otro usuario.

- La aplicaci n OEM pasa a denominarse 'VASc' con configuraciones OEM. Con 'OEM Release'
el ejecutable pasa a llamarse 'vasc.exe'. Este es la configuraci n para liberar
versiones OEM de la aplicaci n.

- En configuraciones OEM los iconos y logos son im genes OEM gen ricas. Se pueden
personalizar si est n persentes los siguientes ficheros:

        {carpeta del ejecutable}\CFG\company_icon.ico
        {carpeta del ejecutable}\CFG\company_logo.png
        {carpeta del ejecutable}\CFG\product_logo.png
        {carpeta del ejecutable}\CFG\window_icon.ico

- Las cadenas de texto relativas a modelos de equipo (NEOs y Micr fonos) y otras
tienen por defecto valores OEM. Se pueden personalizar leyendolas desde el fichero:

        {carpeta del ejecutable}\CFG\vasc.cfg
       
            COMPANY_NAME          -> Nombre de la Empresa
            COMPANY_ADDRESS1      -> Texto 1 para la direcci n de la empresa
            COMPANY_ADDRESS2      -> Texto 2 para la direcci n de la empresa
            COMPANY_ADDRESS3      -> Texto 3 para la direcci n de la empresa
            COMPANY_ADDRESS4      -> Texto 4 para la direcci n de la empresa	
            COMPANY_EMAIL         -> Email de la empresa
            COMPANY_FAX           -> Fax de la empresa
            COMPANY_TEL	          -> Tel fono de la empresa
            COMPANY_WEB           -> Direcci n web de la empresa.
            PRODUCT_NAME          -> Nombre gen rico del sistema EN54-16 (NEO en caso de LDA)
            SYS_CTRL_8060         -> Nombre personalizado para el equivalente a NEO8060
            SYS_EX_4250           -> Nombre personalizado para el equivalente a NEO4250E
            SYS_EX_4500           -> Nombre personalizado para el equivalente a NEO4500E
            SYS_EX_4500L          -> Nombre personalizado para el equivalente a NEO4500L
            SYS_EX_8250           -> Nombre personalizado para el equivalente a NEO8250E
            SYS_MIC_E             -> Nombre personalizado para el equivalente a VAP1
            SYS_MIC_PA            -> Nombre personalizado para el equivalente a MPS8Z
            COMMON_FILE_EXTENSION -> Extensi n para los ficheros de proyecto dle configurador.
                
- Se ha eliminado la dualidad Ver/Configurar. Si un usuario tiene permiso para configurar alg n elemento, solo aparecer n
  los filtros de configuraci n asociados a dicho elemento. Solo aparecer n los filtros de visualizaci n an logos si no se
  tienen permisos de configuraci n sobre el elemento.

- Los filtros de visualizaci n se muestran ahora tras los filtros de configuraci n en caso de coexistir ambos tipos.

- Se ha a adido la opci n de formatear la tarjeta SD del panel frontal de los NEO master. Dentro del apartado "Avanzado"
  del dispositivo NEO.

- Corregido fallo al importar o exportar un sistema por el que los Extensions no aparec an asigandos debidamente.

- En la configuraci n de botones de dispositivos ACSI ahora se muestra en la tabla el identificador de todas las zonas
  asignadas a cada bot n. Un doble click en esa celda abre el editor de zonas para ese bot n.

- En la vista de dispositivos del sistema el identificador de cada equipo pasa a ser el que tenga dentro de su "medio de
  comunicaciones". Es decir, en los equipos NEO ser  su identificador Flexnet, en los ACSI su direcci n en el bus ACSI, en
  los VCC la direcci n asignada al dispositivo.

- El usuario Manufacturer pasa a llamarse "appmaster" en lugar de "ldamaster".

***************************************************************************************************************************************************





**** v0.2.2.6 (25/04/2017) *********************
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Corregido bug con edici n de acciones override que provocaba fallo de la aplicaci n.
- A adida opci n en la "b squeda de equipos" para que estos se "identifiquen" mediante parpadeo de los leds frontales.
- Remodelaci n del report (Print/Imprimir) del proyecto.
- Corregido fallo al guardar/recuperar ficheros de ecualizaci n.
- Modificaci n y depuraci n del proceso de exportaci n de proyectos hacia los equipos NEO.
- Preferencias:
     - Se cambia texto de botones "Load" por "Select".
     - Deshabilitada selecci n en la parte superior.
- Corregido fallo con permisos del perfil "Reporter" que le permitia a adir equipos desde la ventana de b squeda as  como realizar
  actualizaciones de firmware.
- Se elimina el efecto "hover" para las filas de los datagrids.
- Nodo de micr fonos PA con mismo nombre en las 3 vistas: "Micr fonos PA"/"PA Microphones"
- Mensajes Pregrabados: Al subir un mensaje se toma utiliza como nombre el del fichero si el campo correspondiente en NECOc se deja en
  blanco.
- Mensajes Pregrabados: Al descargar un pregrabado (Backup) ahora no solo se elige carpeta, se abre una ventana standar para guardar
  el fichero. Por defecto se toma el nombre configurado por NEOc, si este est  en blanco se toma el nombre por defecto REC_XX, donde XX
  es el identificador del mensaje.
- Ahora se permite ejecutar simultaneamente m s de una instancia de la aplicaci n.
- Modulo Discover - Permite cambiar IP de equipos remotos.
- Modulo Discover - Permite filtrar busqueda de equipos por rango de IP o por modelo.
- Modulo Discover - Permite a adir equipos "de catalogo".
- A adida ventana de "Inicio" una vez dentro de la aplicaci n para desde ah  poder iniciar un nuevo proyecto mediante discover o abrir
  proyectos existentes a partir de un listado de proyectos recientes o mediante la t pica exploraci n de carpetas.
- Corregido bug por el que a veces, una vez "cerrada" la aplicaci n, quedaba el proceso sin finalizar debido a una incorrecta liberaci n
  de recursos.
- A adida barra de herramientas a la ventana principal con accesos r pidos a las principales funciones. Abrir/Cerrar proyectos, ocultar paneles,
  cambio de vista, discover, ir al controlador del sistema, ir a zonas PA, ir a eventos PA o VA (por a adir las que se vean m s convenientes para
  completar).
- A adida en diversas ventanas de la aplicaci n la posibilidad de agregar items (si procede) con un doble click.
- Cambiado estilo de fuente de algunos elementos (como barras de titulo de ventanas, por ej) para hacer los textos m s legibles.
- Ventanas emergentes de edici n o configuraci n deben poder cerrarse todas con la tecla ESC, equivalente a cancelar)
- Accesos directo de teclado con ventana principal activa:
     * CTRL + F : abre discover.
     * CTRL + U : abre actualizar firmware de equipos.
- La opci n de crear nuevo proyecto abre directamente el Discover para poder empezar a agregar equipos al proyecto.
- A adido control de vol menes VA para zonas y entradas de audio.
- Se lista el segundo reproductor de pregrabados del NEO si est  presente.
- Simplificado interfaz de gesti n de pregrabados, todo en una sola lista con barra de herramientas, en VA se incluyen
  botones para establecer cualquier mensaje como EVAC o ALERT.
- Se muestra la frecuencia de muestreo de los pregrabados (24KHz o 48KHz)
- Opci n de establecer la frecuencia de muestreo para los ficheros de audio que se vayan a subir a un NEO; 24KHz o 48KHz.
  En vista de dispositivos > Controlador de sistema > Advanced > Audio messages sample rate. Solo con perfil Installer o
  Manufacturer.
- Opci n de iniciar la calibraci n t ctil del display frontal del NEO controlador del sistema. Vista de dispositivos >
  Controlador de sistema > Advanced > Touch screen calibration. Solo con perfil Installer o Manufacturer.
- Cambios en configuraci n de mensajes de Emergencia y Evacuaci n en VA, ahora se hace mediante un par de botones directamente
  desdee la lista de mensajes en la vista VA, ya no se abre una ventana auxiliar.
- Eventos: la acci n de reproducci n de mensajes ahora incluye selecci n del reproductor de mensajes que se desea emplear. Cambia
  tambien la selecci n del mensaje a reproducir, ahora se puede elegir el mensaje de Emergencia, el de Alerta o un mensaje cualquiera
  determinado por su identificador. Con esto se permite adem s crear este tipo de acci n sin necesidad de estar online con el equipo.
- Eventos: Las acciones de modificaci n de vol menes y mute para fuentes ya muestras las fuentes cobranet.
- Adaptaci n de la aplicaci n para buscar y configurar correctamente todos los modelos de NEO Extension (incluidos LE).
- Configuraci n de entrada Prio de NEO Extensions, vol menes y dem s par metros asociados.
- Configuraci n de fuentes Live para NEO Extensions LE.
- Configuraci n de broadcast cobranet para las fuentes Live de NEO Extensions LE.
- Se puede iniciar la edici n de una celda en las distintas tablas de par metros con la tecla Espacio. Con la tecla ESC
  se sigue anulando el nuevo valor que se estaba modificando. Enter confirma y pasa a la celda inferior. TAB confirma y
  pasa a la siguiente celda editable a la derecha (o primera de lalinea siguiente si no hay m s en la actual). La celda
  susceptible de ser editada con la tecla Espacio se destaca con un rectangulo negro.
- Correcciones en configuraci n de botoneras de dispositivos ACSI.
- Gesti n de Eventos:
    * Todos los eventos, triggers, condiciones y acciones se ven tanto en la vista VA como en la vista PA.
    * Solo en la vista VA podemos determinar si un evento es VA y Secuencia de Evacuaci n.
    * A adidas las acciones de EVACUACION, ALERTA y EMERGENCIA por zonas.
- Opciones a adidas en el apartado Avanzado del NEO controlador dle sistema:
    * Habilitar/Deshabilitar eco de comandos recibidos para Triggers UDP.
    * Habilitar/Deshabilitar overrides con micr fonos PA.
- Configuraci n FlexNet:
    * Solo en el NEO controlador del sistema.
    * A adidas opciones para Habilitar/Deshabilitar el Puerto X para audio y datos en estado de emergencia.
- Lineas de Altavoces (NEO master y Extensions)
    * A adido bot n para calibrar la impedancia de las l neas seleccionadas.
    * A adida columna con el valor de la desviaci n en la medici n de la impedancia.
    * La activaci n de la supervisi n de amplifacador se ha trasladado a la tabla de Salidas de Amplificaci n.
- Salidas de Amplificaci n:
    * Solo se muestran las correspondientes al equipo seleccionado en el  rbol del sistema.
    * La columna "Nivel" pasa a llamarse "V metro".
    * Cualquier canal puede definirse como canal de reserva en cada equipo NEO. Al hacerlo se comprueba si
      el canal est  asignado a una zona, en cuyo caso se pregunta si se desea quitarlo de la zona para que pueda
      establecerse como canal de reserva. En caso de responder afirmativamente el canal se quita autom ticamente
      de la zona a la que estaba asignado y se ponde como canal de reserva. A partir de entonces puede ser empleado
      para tal fin por el resto de canales. Tener en cuenta que si una zona queda sin canales de salida asignados
      desaparecer  del sistema.
    * Estando en conexi n con un sistema NEO si algun canal entra en reserva se indicar  en la columna "Reserva activa".
- Se ha sustituido la configuraci n de diversos par metros "booleanos" (los Mute por ejemplo) por celdas tipo Checkbox.

***************************************************************************************************************************************************




**** v0.2.2.5 (12/05/2016) *********************

- Las acciones para puertos Override muestran ahora todos los Overrides del sistema y no solo los del NEO Master.
- Las edici n de canales y overrides de zonas muestran ahora el equipo al que pertenece dicho canal u override. Los canales muestran adem s
  el nombre que se les ha dado en el apartado de configuraci n de salidas de amplificaci n.
- Optimizaci n en la configuraci n de zonas al exportar un proyecto hacia los equipos NEO.
- En el apartado "Status Inputs"/"Entradas de estado" de los NEO, la columna "Enable" pasa a llamarse "Supervision" para
  describir mejor su funci n.
- Gesti n de eventos: corregido bug con la duplicaci n de eventos, condiciones y acciones. Ya se duplican correctamente para poder editar
  nuevos items de estos tipos a partir de otros ya existentes.

***************************************************************************************************************************************************




**** v0.2.2.4 (10/05/2016) *********************

- Correci n en la lectura del modelo de los Extension que provocaba un fallo de interpretaci n de este valor.
- Gesti n de eventos: las acciones de establecimiento de volumen para zonas y fuentes permiten valores positivos, hasta +100 en zonas y
  hasta +10 en fuentes.

***************************************************************************************************************************************************




**** v0.2.2.3 (10/05/2016) *********************

- LOS FICHEROS DE PROYECTO CREADOS CON VERSIONES ANTERIORES DE LA APLICACI N NO SON COMPATIBLES CON ESTA VERSION Y POSTERIORES.

- Modificaci n del panel de gesti n de zonas para facilitar la configuraci n del sistema. Se a ade barra de herramientas en la parte
  superior para las acciones disponibles seg n n mero de zonas seleccionadas (esta modificaci n puede aplicarse a tantos paneles de
  configuraci n como se estime conveniente para mejorar interfaz).
- Selecci n m ltiple de zonas para poder borrar m s de una simult neamente.
- A adida posibilidad de poder a adir m s de una zona a la vez.
- Selecci n m ltiple para los canales de salida en la configuraci n de zonas para poder a adir m s de uno simult neamente si se desea.
- Incluida configuraci n de comportamiento del puerto X (audio/datos) en estado de emergencia.
- Incluida posibilidad de a adir y eliminar NEO Extensions en modo offline u online, indicando modelo e IP en el primer caso (a adir).
- Incluida posibilidad de a adir NEO Extensions en modo online mediante la herramienta "discover" del NEO master. Opci n de realizar
   sto dentro de un rango restringido de IPs.
- Los NEO extensi n presentan dos estados especiales como dispositivo: modelo de equipo incorrecto y equipo vinculado a otro NEO Master.
- Incluida configuraci n espec fica de los NEO Extensions agregados al proyecto: entradas de estado, supervisi n de lineas de altavoces,
  overrides, ecualizaci n de canales de salida...
- Eliminaci n provisional de clases en principio obsoletas.
- Correcciones en modo de trabajo offline.
- Correcciones en exportaci n de proyectos hacia el sistema f sico.
- Ahora se exporta tambi n la configuraci n propia de cada NEO Extension incluido en el proyecto.
- A adida indicaci n de a que equipo pertecen los Overrides en la ventana de asignaci n correspondiente.
- A adida indicaci n de a que equipo pertecen los Canales de Salida en el listado correspondiente dle NEO Controller.
- Correcciones en gesti n de equipos del proyecto.
- Posibilidad de ocultar arbol del sistema y panel de filtros de selecci n desde el men  "Ver" ("View")
- Cambios gr ficos en el interfaz para mejorar visibilidad.

***************************************************************************************************************************************************




**** v0.2.2.1 (05/02/2016) *********************

- Corregido bug por el que no se mostraban correctamente determinados tipos de trigger.
- Se muestra correctamente los distintos tipos de trigger o eventos v lidos seg n estemos en las vistas VA o PA.
- Corregido bug por el que no se mostraban en el interfaz los controladores de zona a adidos en modo offline.
- En la ventana del buscador de equipos se ha cambiado el texto de los botones 'Conectar/Connect' y 'Desconectar/Disconnect' por
  'Asignar/Assign' y 'Desasignar/Unasign'.
- Corregido fallo que no mostraba correctamente los dispositivos ACSI en la ventana de actualizaci n del firmware de los equipos.
- En las ventanas de busqueda de equipos y actualizaci n de firmware los micr fonos ACSI aparecen con las descripciones 'E Mic' o 'PA Mic'
  seg n se trate de dispositivos VAP o MPS respectivamente.
- Cambiado texto "Update devices" del men  "Tools" por "Update devices firmware" (cambio equivalente en espa ol).
- El panel de configuraci n VLAN muestra en la parte superior su t tulo correcto y no el de "salvapantallas".
- Los items del filtro  General  (disponibilidad de micros y fuentes PA en VA) en la raiz  Voice Alarm System  se muestran ahora correctamente
  en modo offline.
- Ahora se muestra en la barra inferior de la ventana principal el espacio total, usado y disponible para mensajes pregrabados cuando la
  lista de los mismos est  en pantalla.

***************************************************************************************************************************************************




**** v0.2.2.0 (22/01/2016) *********************

- Corregido bug que permitia eliminar determinados equipos sin el permiso necesario seg n el perfil.
- A adidos textos que faltaban para idioma ingl s.
- Ocultada la columna "Input" en el visor de logs pues no se corresponde actualmente con ningun campo existente en los ficheros de log.
- Corregidos los filtros view para el nodo "Sources" en las vistas PAS y VAS para que muetre el estado de los distintos elementos que son fuente de audio.
- Corregido bug que imped a habilitar/deshabilitar un evento en modo offline, impidiendo a su vez poder editar correctamente los
  disparadores, condiciones o acciones vinculadas a dicho evento.
- Corregido bug que provocaba un fallo de la aplicaci n al iniciar la b squeda de equipos bajo ciertas configuraciones de red.
- Corregido bug espor dico que provocaba un fallo de la aplicaci n al crear un nuevo proyecto.
- A adidos nuevos triggers de estado del sistema.
- A adida advertencia cuando pasamos a modo Online (con o sin exportaci n de par metros) de que el sistema NEO est  incluido en un sistema SIME.
- Corregidos bugs con modo Online(Offline y su interacci n con integraci n en SIME.
- Corregido bug con serializaci n de estructuras de datos de NEO (probablemente no puedan cargarse proyectos generados con versiones anteriores).
- El estado de actividad de triggers, condiciones y eventos ya no queda reflejado en el interfaz tras pasar de online a offline.
- A adida configuraci n VLAN.
- A adida opci n para habilitar supervisi n de canales de amplificaci n.
- Corregido fallo en la indicaci n de los fallos de alimentaci n.
- A adida opci n para cargar el preset de f brica sin modificar la configuraci n Ethernet del equipo.
- Corregido fallo en refresco de datos Offline.
- A adida diferenciaci n de triggers GPIO y ECI.

***************************************************************************************************************************************************




**** v0.2.1.1 (17/09/2015) *********************

- Modificada la b squeda de equipos para que no descarte interfaces de red sin puerta de enlace definida..

***************************************************************************************************************************************************




**** v0.2.1.0 (16/09/2015) *********************

- Cambio en opciones de transici n offline/online:
	* Importar sistema: La configuraci n actual del equipo se vuelca en el proyecto actual y permancemos en modo online.
	* Exportar sistema: La configuraci n del proyecto actual se vuelca en el sistema f sico vinculado y permanecemos en modo online.
	* Desenlazar sistema: Si estamos en modo online pasarmeos a modo offline.
- El proceso de exportaci n del sistema muestra una barra de progreso, tiempo transcurrido y, una vez finalizado, un log de errores producidos
durante el proceso si se da el caso.
- Optimizaci n del proceso de exportaci n de proyectos hacia el sistema f sico vinculado.
- Mejoras en la edici n de datos: una vez hacemos doble click en una celda editable, las teclas ENTER o TAB nos desplazar  a la siguiente celda
editable. Con la tecla ESC finalizar  la edici n de datos.
- A adida configuraci n de fuentes Cobranet y broadcasting Cobranet.
- A adida la posibilidad de exportar/importar las preferencias de la aplicaci n (usuarios, contactos, idioma, etc)
- A adida configuraci n de salvapantallas para display frontal de equipos NEO.
- Correcci n de fallos.

***************************************************************************************************************************************************




**** v0.2.0.2 (24/06/2015) *********************

- La ventana de b squeda de equipos permite especificar una IP fija donde buscar.
- Correcci n de fallos.

***************************************************************************************************************************************************




**** v0.2.0.1 (19/06/2015) *********************

- A adido filtro Avanzado para los perfil "Instalador" o "Fabricante" que permite resetear el equipo a la configuraci n de f brica.
- A adido filtro para el perfil "Fabricante" que permite cambiar el n mero de serie del equipo (s lo en modo online).
- Correcci n de fallos.

***************************************************************************************************************************************************




**** v0.2.0.0 (12/06/2015) *********************

- Gesti n de proyectos en modo offline (sin conexi n con el equipo) y su posterior transferencia al sistema f sico vinculado.
- Los ficheros de proyecto guardan ya toda la configuraci n del sistema.
- Gesti n de dispositivos controladores de zonas VCC
- Configuraci n del micr fono PTT frontal de equipos NEO:
	* Ding-dong PA y VA.
	* Deshabilitar supervisi n.

***************************************************************************************************************************************************